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南通市竹行小学消防维保项目
询价采购文件

项目概况
南通市竹行小学消防维保项目潜在供应商应在供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2026年8月24日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

受南通市竹行小学的委托，决定就南通市竹行小学消防维保项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。
一、采购项目基本情况：
1、项目名称：南通市竹行小学消防维保项目
2、采购方式：询价
3. 预算金额：维保费人民币1.5万元/年
4. 最高限价：维保费不超过人民币1.5万元/年；各维修配件单价不超过附件所列限价。超过最高限价的报价为无效报价。
[bookmark: _GoBack]5、服务期：合同签订日起一年计。
6、采购需求：南通市竹行小学消防维保项目及服务，详见询价文件附件。
 维护要求：
本次招标采购的质量标准应符合国家相关规范的要求《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务（每月不少于一次巡查，并出具消防设施维护保养报告给校区学校确认）。
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设备设施清单
  
	单位名称
	竹行小学校区

	1
	屋顶稳压系统
	系统
	2
	 

	2
	室外消火栓
	系统
	2
	 

	3
	室内消火栓
	个
	 
	现有全包含 

	4
	消火栓管网
	系统
	2
	 

	5
	水泵接合器
	套
	2
	 

	6
	消防给水设施
	系统
	2
	 

	7
	消火栓泵
	台
	2
	 

	8
	消火栓泵电气控制
	系统
	1
	 

	9
	消火栓稳压系统
	系统
	2
	含给水设施

	10
	干粉灭火器
	具
	
	现有全包含

	11
	应急疏散照明系统
	系统
	2
	 

	12
	不局限以上的，所有校区内消防设施设备均作为消防维保内容

	13
	维保基本要求
	每个消防栓需制作亚克力插盒及维保记录标签；日常需保持所有消防箱内干净整洁；接到学校消防报修，必须2小时内到达现场；日常设施设备维修更换服务。


 
注：招标方提供的清单仅作参考，具体以现场踏勘为准。投标方需自行踏勘现场，招标单位不承担因设备设施清单误差正常投标报价偏差，投标方自行把控。踏勘联系人：姜先生，联系电话：15251305577。

四、供应商资格要求要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1、必须具有独立的法人资格，提供有效的三证合一的营业执照；
2、具有独立承担民事责任的能力；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7、法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件这两项（须加盖公章）。
五、招标采购报价须知
1．报价文件包括报价表及资格证明文件
1.1价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。
1.2证明文件：
①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书；
②投标人有效的营业执照（副本）。
2.招标采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足招标采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。
3.投标报价均以人民币为报价的货币单位。
4.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或受权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。
5.投标报价中含有项目履约完成所需的全部工作量和服务，即包括（但不限于）响应及完成本项目工作所需的一切费用。
6.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
六、招标结束时间
纸质响应文件接收截止及评审时间、地点：
递交 叁 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。
时间：2026 年 8月 24 日上午9:00  ，逾期送达将作无效响应处理。
地点：南通市竹行小学三楼会议室
八、成交原则、方式
1. 报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合要求、质量和服务相等的前提下，维保价格*70%+设备配件总价*30%=总报价,最低总价单位中标。
2. 成交人不得以任何方式转包或分包本项目。
九、验收与付款
采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。在学校组织的自查和上级部分检查中，每发现一次维保不到位，从维保费用中扣除100元。
十、本项目联系事项
采购人联系人： 姜先生 ，联系电话：15251305577；
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
南通市竹行小学
2026年8月18日
附件
1、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。



承诺人名称（公章）：

             日期：   年   月   日

2、 相关资格证明文件



3、法定代表人（负责人）身份证明

：
我公司法定代表人（负责人）     　　　参加贵单位组织的（询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人（负责人）情况：
[bookmark: _Hlk524124903]姓名：性别：年龄：职务：____________
身份证号码：_________________________________
手机：传真：___________________
 

单位名称（公章）             法定代表人（负责人）（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  


法定代表人（负责人）身份证原件扫描上传





4、授权委托书

：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。
附：被授权人情况：
姓名：   性别：   年龄：   职务：______________
身份证号码：______________________________
手机：传真：____________________
 
单位名称（公章）           法定代表人（负责人）（签字或盖章）
年   月   日                   年   月    日  



被授权人身份证原件扫描上传









5 、商务报价文件
	竹行小学消防设施维护保养项目报价单

	投标单位名称（盖章）：









	序号
	品名
	规格型号
	单位
	最高限价
	数量
	报价

	1
	应急照明
	LED5W
	只
	50元/只
	1
	

	2
	疏散指示（配有机玻璃）
	嵌入式
	只
	50元/只
	1
	

	3
	安全出口
	LED指示灯
	只
	45元/只
	1
	

	4
	水带（含接扣）
	20米、国标65型
	条
	145元/条
	1
	

	5
	消火栓玻璃（亚克力）
	100*55*3MM
	块
	50元/块
	1
	

	6
	消火栓玻璃（亚克力）
	50*55*3MM
	块
	40元/块
	1
	

	7
	水枪头
	65m内扣式喷头2.5寸
	只
	30元/只
	1
	

	8
	铝合金消防栓箱（含门）
	180*70*3MM
	个
	400元/个
	1
	

	9
	灭火器充装
	ABC干粉
	Kg
	8元/KG
	1
	

	10
	消防卷盘球阀
	全铜
	个
	20元/只
	1
	

	11
	消防软管卷盘（整套）
	软管>25米，防爆管
	套
	100元/套
	1
	

	12
	消防箱平面弹跳锁
	
	个
	5元/个
	1
	

	13
	灭火器3KG
	ABC干粉
	具
	70元/具
	1
	

	14
	KBG管
	DN20
	米
	6.25/米
	1
	

	15
	电源线
	2*2.5
	米
	6.32/米
	1
	

	16
	交流接触器
	50W220V
	只
	65/只
	1
	

	17
	交流继电器
	　
	只
	30/只
	1
	

	18
	电接点压力表
	　
	只
	75/只
	1
	

	维修配件费
	配件报价总计（评分用）
	小写：
	大写：

	
	配件报价占比折率(30%)
	

	维保费
	消防维保费报价

	最高限价
15000元/年
	小写：
	大写：

	
	报价占比折率(70%)
　
　
　
	　

	　
	综合报价总计
（配件报价总计*0.3+维保费报价*0.7）
	小写
	　

	
	
	大写
	


日期：    年   月   日

备注：1、项目报价单必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
  2、所有维保单位更换的产品非人为损坏需质保一年。
  3、各单品报价不得高于限价，超过限价均为无效报价。
4、维修配件具体数量按实算，上述单项报价为评分用。
  5、报价包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、检测费、配合费、保险、利润、税金、印花税、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。



